



ventilateurs antidéflagrants ATEX types : UB20 1392 m3/h et UB30 3429 m3/h

Accessoires : gaines de ventilation :longueurs 4.6 m et 7.6 m



